**附件：**

**报价表**

采购项目名称:广西工商技师学院 安全生产培训信息化系统 项目采购

（项目预算金额：31930.00元）

单位：元

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS；  像素：400万；  最大分辨率：2560×1440；  最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；  最大补光距离：50m（红外）；  补光灯：2颗（红外灯）；  镜头类型：定焦；  镜头焦距：2.8mm；  镜头光圈：F2.0；  视场角：水平：90°；垂直：50°；对角：107°；  智能编码：H.264:支持;H.265:支持;；  宽动态：支持；  内置MIC：支持；  报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常；  接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022；大华云联；  预览最大用户数：6个（总带宽:24 M）；  供电方式：DC12V；  防护等级：IP67 | 套 | 10 |  |  |  |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 主处理器：工业级微控制器；  操作系统：嵌入式Linux操作系统；  后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检\*后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用；  前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别；  周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线；  周界前智能性能（路数）：8路；  人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸；  人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸；  人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）；  接入路数：16路；  分辨率：16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF；  解码能力：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路2MP@30fps；；  报警输入：16路；  报警输出：4路；  硬盘接口：4个SATA，单盘最大20T；  RS-485接口：1个；  网络接口：1个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）；  PoE接口：16个10/100Mbps自适应网口，满足IEEE 802.3 af/at标准 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 云管交换机 | 云管桌面式高功率PoE交换机；  8个10/100Mbps自适应PoE电口，2个10/100/1000Mbps自适应上行电口；  1口单口最大PoE输出功率90w，2-8口单口最大PoE输出功率30w，整机最大PoE输出功率110w；  交换容量：5.6Gbps，包转发率：4.17Mpps；  支持250米远距离供电；  支持250米远距离供电；  支持PoE看门狗功能；  支持基于端口的VLAN，支持环路告警，流量控制；  支持网络拓扑自动生成；  支持大华云商APP中的云管功能实现云运维；  工作温度：-10 ℃~+55 ℃； | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 二层非管理桌面式交换机 | 交换容量：10Gbps；包转发率：7.44Mpps；  5个10/100/1000M自适应电口；  工作温度：0℃ ～ 45℃；  全金属设计，散热好，更牢固 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 机械硬盘10TB | 单盘容量：10TB；  缓存：256MB；  转速：7200RPM；  硬盘接口：SATA | 块 | 4 |  |  |  |
| 6 | 系统集成 | 施工、辅材、机柜等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 应急平台系统调试、安装调试 | 设备安装调试、应急平台系统调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计： | | | | | |  | |
| 实际报价总额（大写）人民币 （小写） 元 | | | | | | | |
| 其他要求：  1.总报价为货物送达采购人指定地点可能发生的所有费用，包括税收、运费、装卸费等。 2.报价超过预算价作无效报价处理。  3.成交供应商须按采购人的要求供货，否则采购人有权拒收。  4.交货地点：广西工商技师学院。  5.交货日期：中标公示后。  6.报价相同时，由采购小组抽签决定。 | | | | | | | |

供应商（公章）

法定代表人或代理人签字

联系人及联系电话： 日期：

**报价文件包括内容：**

1.报价表；

2.公司营业执照复印件；

3.法人身份证复印件（委托代理需提供法人授权委托书及代理人身份证复印件）

所有文件材料必须加盖公司公章，要求签署的文件材料必须由公司法定代表人或委托代理人签字。