**广西工商技师学院拆除职工之家楼及硬化工程项目询价采购公告**

根据我国采购法规，经学院审批，现就我院拆除职工之家楼及硬化工程 项目进行询价采购，欢迎符合条件的供应商参加报价。有关事项公告如下：

1. 项目名称：拆除职工之家楼及硬化工程

二、采购方式：低价中标

三、采购内容及要求：

1、拆职工之家楼。框架和砖混结构，楼高21米×宽约9米×3层，约567㎡，要求打碎就地填埋。拆除时要求做安全防护，选择星期六、日进行。

2、5号楼后，一层浴室拆除并清理，要求打碎运至职工之家处，长29米×宽6米，174㎡。

1. 排水系统安装。

(1)按市政工程要求建沉沙井3个，内圈直径0.8米，高分别是2.1米、2.5米、2.8米，铺设市政铸铁盖。

(2)排水管理道安装二处：直径0.4米水泥管约20米，0.1米五一塑料管约20米。

4、挡土墙二处。花岗岩大石砌筑墙，长9.4米×高(2米+1.7米)/2×（底宽1米、上宽0.6米）/2，三个门处花岗岩大石砌筑墙：3个×长1.5米×高1.7米×宽0.6米，合计19立方。

5、填泥。拆后平整及种花处填泥共110方。

6、砌花池。沿着挡土墙边至9号楼，砌筑长36米×宽1米×高0.2米花池，花基边贴条形砖，含填土，材料、颜色要求与周边花池相似。面积36平方米。

7、移种花人工。36平方米，把原来的花草移种至新建的花池。 8、地板硬化。重型机械夯实基础，底层铺设石粉或砂，现浇混凝土厚度20cm，面积约370平方米。

9.上述数据为预测数，要求供应商现场察看测算，包工包料完成所有项目，增加量不加价。

10.要求2020年12月30日前完成。

四、递交报价文件地点及截至时间

标书接收时间:2020年12月8日上午9:00-9:30。报价人应于  2020 年 12  月  8 日上午  9:30时前，将报价文件密封盖章交到梧州市龙圩区广信路358号广西工商技师院总务科，逾期送达或未按要求密封将予以拒收。

五、报价文件内容

报价表、公司营业执照复印件、法人身份证复印件（委托代理需提供法人授权委托书及代理人身份证复印件）。所有报价文件都必须加盖单位公章。

     六、开标时间、地点

      2020 年 12 月  8 日上午  10：00 时时在广西工商技师学院开标,报价最低者定为成交供应商。

    七、联系人：   易老师              联系电话：07742680972

广西工商技师学院

2020年12月3日

**报价表**

采购项目名称: 拆除职工之家楼及硬化工程项目

（预算金额：120590元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 序号 | 产品  名称 | 规格  型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合  计： | | | | | |  |  |
| 实际报价总额（大写）人民币                              （小写） | | | | | | | |
| 其他要求：                                                                                                   1.总报价为货物送达采购人指定地点可能发生的所有费用，包括税收、运费、装卸费。  2.报价超过预算价作无效报价理。 | | | | | | | |
| 3.成交供应商须按采购人的要求供货，否则采购人有权拒收。 | | | | | | | |
| 4.交货地点：广西工商技师学院广信路358号 | | | | | | | |
| 5.交货日期：12月30日前 | | | | | | | |
| 6.报价相同时，由采购小组抽签决定。 | | | | | | | |

供应商（公章）

法定代表人或代理人签字

联系人及联系电话：                              日期：

**报价文件包括内容：**

1.报价表；

2.公司营业执照复印件

3.法人身份证复印件（委托代理需提供法人授权委托书及代理人身份证复印件）。

所有文件材料必须加盖公司公章，要求签署的文件材料必须由公司法定代表人或委托代理人签字。

